## Fundamentos de unidades de medidas

### Sistema general de unidades de medida.
Norma oficial mexicana: NOM 008-SCFI-1993.

[Índice]

### Sistema internacional de unidades:

El sistema internacional de unidades (SI) está compuesto por:
Unidades SI base.
Unidades SI suplementarias.
Unidades SI derivadas.

Unidades SI base.
Las unidades base del SI son 7; longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia.

Unidades SI base
Magnitud | Unidad | Símbolo | Definición
longitud | metro | m | Es la longitud de la trayectoria por la luz en el vacío durante un intervalo de 1/299792458 de segundo
masa | kilogramo | kg | Es la masa igual a la del prototipo internaciobnal del kilogramo
tiempo | segundo | s | Es la duración de 9192631770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133
corriente eléctrica | ampere | A | Es la intensidad de una corriente constante que mantenida en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita, cuya área de sección circular es despreciable, colocados a un metro de distancia entre sí, en el vacío, producirán entre estos conductores una fuerza igual a 2*10-7 newton por metro de longitud
temperatura termodinámica | kelvin | K | Es la fracción 1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua
cantidad de sustancia | mol | mol | Es la cantidad de substancia que contiene tantas entidades elementales como existen átomos en 0,012kg de carbono 12
intensidad luminosa | candela | cd | Es la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540*1012 hertz y cuya intensidad energética en esa dirección es 1/683 watt por esterradián

Unidades SI suplementarias.
Las unidades suplementarias del SI son 2; radián y esterradián.

Unidades SI suplementarias
Magnitud | Unidad | Símbolo | Definición
ángulo plano | radián | rad | Es el ángulo plano comprendido entre dos radios de círculo y que interceptan sobre la circunferencia de este círculo un arco de longitud igual a la del radio
ángulo sólido | esterrradián | sr | Es el ángulo sólido que tiene su vértice en el centro de una esfera, y que intercepta sobre la superficie de esta esfera un área igual a la de un cuadrado que tiene por lado el radio de la esfera

Unidades derivadas.
Las unidades derivadas se fundamentan en las unidades base y de las unidades suplementarias, y se expresan a través de operaciones matemáticas fundamentales.

Unidades derivadas de uso común en circuitos eléctricos
Magnitud | Nombre | Símbolo | Expresión fundamental | Expresión derivada
trabajo | joule | J | m2kg s-2 | N m
potencia | watt | W | m2kg s-3 | J/s
tensión eléctrica | volt | V | m2kg s-3A-1 | W/A
resistencia eléctrica | ohm | Ω | m2kg s-3A-2 | V/A
conductancia eléctrica | siemens | S | m-2kg-1s3A2 | A/V
capacitancia eléctrica | farad | F | m-2kg-1s4A2 | C/V
inductancia | henry | H | m2kg s-2A-2 | Wb/A
carga eléctrica | coulomb | C | s A |
flujo magnético | weber | Wb | m2kg s-2A-1 | V s
frecuencia (natural) | hertz | Hz | s-1 |
frecuencia angular | (radián por segundo) |  | s-1rad |

Reglas generales para la escritura de los símbolos de las unidades del SI.

1 Los símbolos de las unidades deben ser expresados en caracteres romanos, en general, minúsculas, con excepción de los símbolos que se derivan de los nombres propios, en los cuales se utilizan caracteres romanos en mayúsculas.
2 No se debe colocar punto después del símbolo de la unidad.
3 Los símbolos de las unidades no deben pluralizarse.
4 El signo de multiplicación para indicar el producto de dos o más unidades debe ser de preferencia un punto. Este punto debe de suprimirse cuando la falta de separación de los símbolos de las unidades que intervengan en el producto no se preste a confusión.
5 Cuando una unidad derivada se forma por el cociente de dos unidades, se puede utilizar una línea inclinada, un línea horizontal o bien potencias negativas.
6 No se debe de utilizar más de una línea inclinada, a menos que se agreguen paréntesis, en los casos complicados debe utilizarse potencias negativas o paréntesis.
7 Los múltiplos y submúltiplos de las unidades se forman anteponiendo al nombre de éstas, los prefijos correspondientes con excepción de los nombres de los múltiplos y submúltiplos de la unidad de masa en los cuales los prefijos se anteponen a la palabra "gramo".
8 Los símbolos de los prefijos deben ser impresos en caracteres romanos (rectos), sin espacio entre el símbolo del prefijo y el símbolo de la unidad.
9 Si un símbolo que contiene a un prefijo está afectado de un exponente, indicar que el múltiplo de unidad está elevado a la potencia expresada por el exponente.
10 Los prefijos compuestos deben evitarse.

Reglas generales para la escritura de los números.

Números; los números deben ser impresos en tipo romano. Para facilitar la lectura de números de varios dígitos, éstos deben ser separados en grupos apropiados preferentemente de tres, contando del signo decimal a la derecha y a la izquierda, los grupos deben ser separados por un pequeño espacio, nunca con una coma, un punto o por otro medio.
Signo decimal; el signo decimal debe ser una coma sobre la línea (,). Si la magnitud de un número es menor que la unidad, el signo decimal debe ser precedido por un cero.

Víctor Alberto Salinas Reyes - Asesoría y Diseño Electrónico. http://vicsalinas.freehostia.com .